

Инвестируйте в людей и в технологию !

А технику арендуйте в Компании АГРОСОЮЗ !

**АНТИКРИЗИСНОЕ РЕШЕНИЕ**

**ТРАКТОРЫ И СЕЛЬХОЗТЕХНИКА**

**В АРЕНДУ С ВЫКУПОМ И БЕЗ ВЫКУПА!**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование оборудования, краткое техническое описание | **валюта эквивалента** | **цена с НДС** | **аренда в месяц без НДС** |
|  | **Самоход. смеситель кормораздатчик RMH Liberty 14, Израиль демо**  Двигатель TCD 3.6 L4 HP Мощность по ISO 14396 кВт/л.с. - 105/141. Номинальные обороты двигателя - 2300 Макс. крутящий момент (при 1600 об/мин) Нм - 550. Удельный расход топлива г/кВт – 210. Повышенная прочность шнека, бункера и ножа за счет использования ферритной хромистой стали 3SR12(марка X2CrNi12 ГОСТ). Центральная смазка. Разгрузочные люки с обеих сторон. Гравитационный шнек. Кондиционер. Передний мост с приводными двигателями REA6VE550, дисковыми тормозами, рессорной подвеской. Задний торсионный мост, рессорная подвеска. Задние колеса 2x 7.00x12. Передние колеса 2x 315x60R22,5. Смесительный бункер высотой до 1 м от пола с усилением из нержавеющей стали 3CR12.Двойной загрузочный канал с резиновой загрузочной лентой. Корпус загрузочной фрезы из нержавеющей стали 3CR12.Загрузочный нож из нержавеющей стали 3CR12 с защитным кожухом с гидравлическим управлением. Гидромотор чувствительный к нагрузке LS 250cc. Смесительный гидромотор Sauer Danfoss 2-х скоростной соединённый со шнеком через коробку передач. Приводной/фрезерный/загрузочный насос Bosch Rexroth. Смесительная система - редуктор, интегрированный с двухскоростным гидромотором. Циклонный воздушный фильтр. Топливный бак интегрирован с лестницей и пандусом. Кабина оператора с отоплением, ручным кондиционером и сиденьем Grammer. Гидравлический масляный стояночный обогреватель. Кнопка аварийной остановки в бампере. Противорежущие ножи с ручной регулировкой. Разгрузочная дверца с гидравлическим приводом с левой стороны. Разгрузочная дверца с гидравлическим приводом с правой стороны. Гидравлически управляемая заслонка левого и правого выгрузной окна. Желоб под левым и правым выгрузным окном. Смесительный шнек с усилением из нержавеющей стали по краям сегментов + нахлест 100 мм сверху. Червячные ножи из хромованадиевой стали + толщина ножей 12 мм. Циклонный предварительный фильтр Donaldson. Электрорегулируемые зеркала заднего вида справа. Зеркала заднего вида с подогревом правое и левое. Электронная система взвешивания I Feed Good L. FarmManager My Basic — 1 пользователь, лицензия на 5 лет. Интерфейс связи USB с ПК для системы взвешивания (1 интерфейс + 2 держателя). Комплект Brigade Surveillance Kit 2 камеры и 7-дюймовый дисплей. Автоматическая централизованная система смазки. Внешние размеры Liberty 14: Длинна 6650мм; Высота 2820 мм; Ширина 2250 Высота подъема загрузочного шнека 4070 мм | **рубли** | **770 000** | **15 000** |
|  | **Трактор** **Deutz-Fahr, 6205G AGROTRON, 200 л.с.,** **Германия**  (номинальная мощность ECE R 120), двигатель DEUTZ 6 цилиндров, рабочий объем 6057 см3, TIER 3, максимальный крутящий момент 810 Нм, общий объем топливных баков 345 л. КПП Automatic RCSHIFT. Максимальная скорость движения 40 км/ч. Вкл./выкл. полного привода, блокировка дифференциалов электрогидравлическое. ВОМ 540/1000/1000E об/мин. Производительность насоса 160 л/мин. Грузоподъемность задней навески 10000 кг. Мин. вес без балластов 8200 кг Макс. допустимый рабочий вес 13500 кг. | **евро** | **182 300** | **8 000** |
|  | **Трактор** **Deutz-Fahr, Agrofarm 115G, 110 л.с. Италия**  двигатель SDF количество цилиндров 4, рабочий объем 4000 см3, Евро 2, максимальный крутящий момент 396 Нм, общий объем топливных баков 150 л., КПП механическая, максимальная скорость движения 40 км/ч., Вкл./выкл. полного привода: Механическое. Вкл./выкл. блокировок дифференциалов: Электрогидравлическое. Производительность насоса системы 56 л/мин. Грузоподъемность заднего навесного устройства 4800 кг. ВОМ 540/1000 об/мин. Миним. вес без балластов 4107 кг. Максим. допустимый раб. вес 7200 кг. | **евро** | **69 200** | **3 333** |
|  | **Навозоразбрасыватель CRAFTER X20, 17,35 м. куб, CELIKEL Турция** Складные лопастные распределительные элементы Bypass на 2 вертикальных валах, гильотинный затвор, вес 6,4 т., макс. загруженный вес 22 т., мощность ВОМ 150 л. с., 540 об. мин ширина разбрасывания 4-20 м. тандем подвеска, пневмотормоза, 4\*шины 600-60 22,5. | **долл** | **54 675** | **3 500** |
|  | **Навозоразбрасыватель CRAFTER X13 11 м. куб, CELIKEL Турция, демо** Складные лопастные распределительные элементы на 2 вертикальных валах, гильотинный затвор, вес 4,75 т., макс. загр. вес 13,2 т., мощность ВОМ 70 л. с. 540 об. мин ширина разбрасывания 4-20 м., пневмотормоза, 4\*шины 400/60R15,5. | **долл** | **33 675** | **2 500** |
|  | **Плуг PN100, 9 корпусный оборотный KVERNELAND, Норвегия**  Количество корпусов 9, компоновка плуга (8+1). Максимальная рабочая глубина пахоты 35 см. Сечение рамы 200\*200\*8 мм. Удлинённый плужный корпус № 9 с углоснимом для тяжёлых почв. Рессорная защита XHD с минимальным количеством листов 7шт с минимальным срабатыванием на 1400кг.Ступенчатая регулировка ширины захвата минимальная 35 / 40 / 45 см на корпус. Опорно­-транспортное колесо 400/55x22,5. Расстояние между корпусами 100 см. Клиренс под рамой минимально 70/80 см. | **евро** | **91 600** | **5 100** |
|  | **Плуг PN100, 9 корпусный** **оборотный KVERNELAND, Норвегия**  **c приставкой (onLand) для пахоты вне борозды**  Количество корпусов 9, компоновка плуга (8+1). Возможность работы вне борозды. Максимальная рабочая глубина пахоты 35 см. Сечение рамы 200\*200\*8 мм. Удлинённый плужный корпус № 9 с углоснимом для тяжёлых почв. Рессорная защита XHD с минимальным количеством листов 7шт с минимальным срабатыванием на 1400кг.Ступенчатая регулировка ширины захвата минимальная 35 / 40 / 45 см на корпус. Опорно­-транспортное колесо 400/55x22,5. Расстояние между корпусами 100 см. Клиренс под рамой минимально 70/80 см. | **евро** | **98 300** | **5 555** |
|  | **Дисковая борона Visio 254 KVERNELAND, Франция**  Рабочая ширина захвата 6,3 м., центральная рама 300х200х10 мм, 54 диска диаметром 660х7 интервал 235 мм глубина обработки до 15 см. Транспортные колёса (пара) 520/50х17. Дышло, сцепка cat III. Система "Vario" электро гидравлическое управление дисковой бороной. Защита корпуса подшипника. Боковые щитки (дефлекторы). Пружинная навеска дисковых секций. Рама катка и противовес на дышле. Трубчатый каток диаметром 550 мм – 90 кг/м. Ось HD без тормозов. Масса около 6800 кг. Необходимая мощность трактора 250-330 л.с. | **евро** | **68 166** | **4 930** |
|  | **Стерневой культиватор СТС 627 KVERNELAND, Франция**  21стойка системы Triflex 700 без остановочная защита посредством рессоры с усилием прижатия 700 кг, рабочая ширина захвата 6,0 метров, 3 ряда стоек. Линейное расположение стоек 27 см. Сцепная серьга Ø50 mm. Гидравлическая тяга дышла. Knock-On долото 80 мм глубина обработки 10-35 см. Knock-On стрельчатая лапа 320 мм глубина обработки 3-10 см. Передние режущие диски c гидравлической настройкой Ø 460 мм. Комплект транспортных колёс 480/45х17. Выравнивающие диски перед катком. Удлинение дышла +85 см. Каток Actipress Twin Ø 565 мм — 220 кг/м без почвы U-образный профиль обеспечивает высокую несущую/ прикатывающую способность по легким почвам; Разбивает комья даже в тяжелых условиях; Хорошее, гомогенное уплотнение почвы; Погонный вес при сильном заполнении почвой: 250 кг/м. Агрегатируется с тракторами мощностью от 360 л.с.. Масса 8600 кг | **евро** | **102 294** | **6 990** |
|  | **Комбинация косилок** **Giga Cut 941STН SaMASZ, Польша**  Рабочая ширина 9,4 м с бичевым вспушивателем и транспортером | **евро** | **95 500** | **7 958** |
|  | **Косилка прицепная** **дисковая KDC 340 ST, SaMASZ, Польша**  Рабочая ширина 3,4 м с бичевым вспушивателем и транспортером. | **евро** | **41 700** | **3 475** |
|  | **Косилка прицепная** **дисковая KDC 340 WT, SaMASZ Польша.**  Рабочая ширина 3,4 м с вальцевой плющилкой и транспортером | **евро** | **46 538** | **3 878** |
|  | **Агрегат для уборки кормов CALABRIA DC 1800 CELIKEL, Турция демо**  Рабочая ширина 1,8 м прицепной, для одновременного скашивания равномерного измельчения и/или подачи в прицеп. | **долл** | **9 800** | **980** |
|  | **Ворошитель навесной P6 -771 SaMASZ, Польша**  Рабочая ширина 7,7м,. | **евро** | **19 800** | **1 650** |
|  | **Грабли валкообразователь ленточные ГВЛ 2–900 «АГРОСОЮЗ», РБ**  Рабочая ширина: Валок по середине 8–9 м, Валок боковой 7м +1 валок, Валок с обеих сторон 7м+ ширина 2 валков Ширина валка 0.9–1,8 м. Количество вариантов формирования валка 10. Ширина рабочей системы 3,45 м. Транспортная ширина 2,95 м. Производительность (при скорости 10 км/ч) 9 га/час. Вес (с маслом) 5350 кг. Тип привода Механическо-гидравлический. Количество гидравлических выходов 1 пара. Требуемый поток масла 30–40 л/мин. Номинальное давление подачи 160 бар/16MPa. Количество гидромоторов 4. Количество приводов 8. Обороты ВОМ трактора 540 об/мин. Шины 520/50=17 159В. Количество сгребающих балок на рабочей системе 6. Количество пружин на рабочую систему 162. Требуемая мощность трактора от 100 л.с. Допустимая рабочая скорость15 км/ч (рекоменд. 10 км/ч) Направление сгребания право/лево. Контроль скорости. Регулирование высоты сгребания. | **евро** | **109 900** | **9 900** |
|  | **Измельчитель соломы и сена ИР 1,8 с доп. ротором Слободской, РФ.** Полуприцепной. Агрегатируется с трактором класс 1,4. Привод измельчающего барабана от ВОМ 1000 об/мин., подающих битеров и погрузочных вил от гидравлики трактора. Степень измельчения 5-7 см. Высота с загруженным рулоном 3,1 м. | **рубли** | **74 500** | **4 170** |
|  | **Смеситель-кормораздатчик CHARGER 12**, **CELIKEL, Турция демо**  Объем 12 м. куб, 1 вертикальный турбо шнек с 6 ножами,2 фиксированных ножа, вес 5,055 т., макс. загруженный вес 8,655 т., мощность ВОМ 80 л. с., 540 об. мин., независимая гидравлика, выгрузное окно с гидроприводом, выгрузной правый транспортер 60\*80, тросовый пульт управления, 3 тензодатчика, цифровая система взвешивания, усиленное шасси (сталь DOOMEX M700), шины 2\*12,5/80-15,3, толщина днища 15 мм., витка шнека 15 мм, (ST 52), высота 3,0 м., ширина 2,3 м. | **долл** | **33 175** | **2 500** |
|  | **Погрузчик Амкодор, (возможность услуги)** | **рубли** |  | **7 000** |

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

* Аренда.
* Аренда с последующим выкупом.
* Лизинг с авансом от 20 процентов.
* Возможны другие варианты расчетов.

СРОКИ ПОСТАВКИ

ВСЕ в наличии.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

Самовывоз. Возможны иные условия по согласованию.

Мы рады сотрудничеству с Вами.

С уважением,

Директор ООО «Компания Агросоюз» Максимук Сергей +375 29 636 000 6